
**OpenVox SMS addon for Elastix installation Guide**


1. 由于elastix默认走的是HTTPS，但网关目前只支持HTTP，因此为了在elastix上使用HTTP API，需要做如下事情：
2. 修改/etc/httpd/conf/httpd.conf，把Listen 80 修改为你需要的端口，默认是80。



b、修改/etc/httpd/conf.d/elastix.conf,注释下面两行：

#RewriteCond %{HTTPS} off

#RewriteRule (.\*) https://%{HTTP\_HOST}%{REQUEST\_URI}




保存重启httpd服务。

1. 安装程序中包含receivesms.php和smsender文件夹，分别放到如下位置：

/var/www/html/receivesms.php


/var/www/html/admin/modules/smsender

1. 启用Non-embedded Freepbx, 设置好密码：



1. 浏览器访问 <http://172.16.2.209/receivesms.php?install=install> 进行安装。

1. 浏览器访问 <http://172.16.2.209/admin/config.php?type=setup&display=modules>，在页面中能看到




说明安装成功，不用任何操作，关闭页面。

1. 进入模板目录/var/www/html/modules/pbxadmin/themes/default

在 main.tpl 中加入

<li><a href="/?menu=pbxconfig&amp;type=setup&amp;display=smsender" >{$OpenVox\_SMS\_Sender}</a></li>




修改 /var/www/html/modules/pbxadmin/themes/default/main.tpl没反应的，就修改

/var/www/html/var/templates\_c/\*main.tpl.php 这个文件，

<li><a href="/?menu=pbxconfig&amp;type=setup&amp;display=smsender" ><?php echo $this->\_tpl\_vars['OpenVox\_SMS\_Sender']; ?>

</a></li>



1. 访问<http://172.16.2.209/?menu=pbxconfig&type=setup&display=smsender>

收发短信。

